วิธีการดูกล้องวงจรปิดผ่าน LAN 
1. ไปที่ http://192.168.1.165/video.asp 
2. กรอก IP คือ 192.168.1.165
3. port คือ 5445

4. password คือ 1111

วิธีการดูกล้องวงจรปิดผ่าน Internet 
1. ไปที่ http://192.168.1.165/video.asp 
2. กรอก Host คือ dd-carservice.dyndns.tv 

3. Password คือ 1111  
Account ของ DynDNS 

ID: bangborn83

Password: zarktra

DVR 

ID: DVR

Password: 1111

Model: SMC604HD
H.264 Network DVR (4CH)
- H.264 Image Quality and Performance
- Graphical OSD Interface
- 4 channel audio recoding (CH.1~CH.4)
- Multiplex (Live / Playback / Recording / Network)
- Multi Languages OSD
- IR Remote Controller
- Remote Independent operation (Dvr & Client PC site individual operation)
- USB2.0 (Host) for back up
- Supports SATA HDD
- VGA bulit in
- E-mail notification when event happened
- Supports DDNS (Dynamic Domain Name Server)
- Supports Central monitoring system (CMS)
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